fD_j / U_j

10log10(SUjDj-1Pref-2)atr=10Dj,dB

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 70 80 90 100 110 120 130 (a) M_j = 2.0

M_j = 0.5

M_j = 1.0

fD_j / U_j

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 75 85 95 105 115 125 135 (c)

M_j = 1.0

M_j = 2.0

M_j = 0.5 fD_j / U_j

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 70 80 90 100 110 120 130 (b)

M_j = 0.5

M_j = 1.0

M_j = 2.0

fD_j / U_j

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 80 90 100 110 120 130 140 (d) M_j = 2.0

M_j = 1.0

M_j = 0.5

fD_j / U_j

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 80 90 100 110 120 130 140 150 (e) M_j = 2.0

M_j = 1.0

M_j = 0.5

fD_j / U_j

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 80 90 100 110 120 130 140 150 (f) M_j = 2.0

M_j = 1.0

M_j = 0.5